**Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии.**

 **Культура дома и декоративно-прикладное творчество.**

**2018 – 2019 учебный год**

**10-11 класс**

***Ключ к практической работе***

***«*Составление технологической последовательности изготовления ночной сорочки»**

|  |  |
| --- | --- |
| *Эскиз модели* | *Описание модели* |
| C:\Users\1\Desktop\построение основ\сорочка\img448.jpg | Ночная сорочка, длиной примерно до линии колена, по бокам расширена к низу (трапециевидного силуэта) с цельнокроеным коротким рукавом (без плечевых швов). Вырез горловины прямоугольный (каре).Рекомендуемый материал – хлопчатобумажная ткань, вискоза.*Примечание: в описании модели силуэтные особенности можно не указывать.* |
| *Технологическая последовательность изготовления изделия* | *Название шва (варианты)* | *Графическое или условное изображения шва (варианты)* |
| 1. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой
2. Обработка низа рукава
3. Обработка боковых срезов
4. Обработка нижнего среза
 | Обтачной шовНакладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом (закрепление края обтачки по всему контуру)Шов вподгибку с закрытым срезомСтачной шов, двойной шовШов вподгибку с закрытым срезом | fabae5381d306au6au |

*Примечание:*

*- может добавиться обработка плечевых срезов (как боковых и под № 1);*

*- некоторые пункты могут меняться местами в составленной последовательности;*

*- графическое или условное изображение может быть любого из предложенных швов.*

