**Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии.**

**Культура дома и декоративно-прикладное творчество.**

**2018 – 2019 учебный год**

**10-11 класс**

***Ключ к практической работе***

***«*Составление технологической последовательности изготовления ночной сорочки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Эскиз модели* | | *Описание модели* | |
| C:\Users\1\Desktop\построение основ\сорочка\img448.jpg | | Ночная сорочка, длиной примерно до линии колена, по бокам расширена к низу (трапециевидного силуэта) с цельнокроеным коротким рукавом (без плечевых швов).  Вырез горловины прямоугольный (каре).  Рекомендуемый материал – хлопчатобумажная ткань, вискоза.  *Примечание: в описании модели силуэтные особенности можно не указывать.* | |
| *Технологическая последовательность изготовления изделия* | *Название шва (варианты)* | | *Графическое или условное изображения шва (варианты)* |
| 1. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой 2. Обработка низа рукава 3. Обработка боковых срезов 4. Обработка нижнего среза | Обтачной шов  Накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом (закрепление края обтачки по всему контуру)  Шов вподгибку с закрытым срезом  Стачной шов, двойной шов  Шов вподгибку с закрытым срезом | | fabae5381d30    6au      6au |

*Примечание:*

*- может добавиться обработка плечевых срезов (как боковых и под № 1);*

*- некоторые пункты могут меняться местами в составленной последовательности;*

*- графическое или условное изображение может быть любого из предложенных швов.*

