***Практическое задание для очного тура школьного этапа всероссийской олимпиады по технологии***

***2014-2015 уч. год***

***7-8 кл.***

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Часть 1. Технология шитья***

***Максимальный балл 20***

 Описание модели:

Юбка прямого силуэта слегка расширенная к низу с притачным поясом. Застежка на поясе на пуговицу. Спереди складка. Застежка на тесьму-молнию в левом боковом шве.

 Задание:

1. Поставить номера на деталях изделия, назвать эти детали, указать их количество.
2. Какой вид складки изображен на рисунке?
3. Составить технологическую последовательность пошива изделия ( без описания примерок, ручных работ и ВТО). Задание выполнять на отдельном листе бумаги.

1 –

2 –

3 –

Наименование складки:

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Технологическая последовательность пошива юбки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование узла или операции | Название шва  | Условное или графическое изображение шва |
|  |  |  |  |

**Карта пооперационного контроля.**

**Составление технологической последовательности пошива юбки**

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки качества работы** | **Баллы** | **Результат** |
|  | Правильно указано количество деталей ( три детали) | 0,5 |  |
|  | Правильно указано название деталей (переднее полотнище юбки, заднее полотнище юбки, пояс) | 0,5 |  |
|  | Правильно указано количество деталей (переднее полотнище -1 дет., заднее полотнище – 1 дет., пояс – 1 дет.) | 0,5 |  |
|  | Правильно указано название складки (встречная складка) | 0,5 |  |
| **Последовательность пошива** |
|  | Указан узел «Обработка складки» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения складки | 2,0 |  |
|  | Указан узел «Обработка вытачек»  | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения вытачки | 1,5 |  |
|  | Указан узел «Обработка боковых швов» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения (стачной шов вразутюжку или стачной шов взаутюжку) | 1,5 |  |
|  | Указан узел «Обработка застежки на тесьму-молнию» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения застежки | 1,5 |  |
|  | Указан узел «Обработка верхнего среза юбки» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения обработки верхнего среза | 2,0 |  |
|  | Указан узел «Обработка нижнего среза юбки» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения обработки нижнего среза (способ обработки по выбору уч-ся) | 1,5 |  |
|  | Указана операция «Обработка петли на поясе» | 1,0 |  |
|  | Указана операция «Пришивание пуговицы» | 1,0 |  |
|  | Итого | **20** |  |

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Часть 2. Моделирование швейных изделий.***

***Максимальный балл - 20***

Дан вид юбки спереди:

Юбка прямая, с фигурной кокеткой спереди. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка на тесьму-молнию в левом боковом шве.

Задание:

1. Назвать детали переднего полотнища, указать их количество.
2. В соответствии с эскизом внесите изменения в базовый чертеж основы юбки.
3. Указать направление долевой нити, сгиб (если есть), середину детали (если есть)

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель юбки** | **Базовый чертёж** |
| 1 – 2-  3 –  |  |

**Карта пооперационного контроля**

 **«Моделирование юбки»**

**7-8 класс**

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки качества работы** | **Баллы** | **Результат** |
|  | Правильно названа деталь «кокетка» | 1,0 |  |
|  | Правильно названа деталь «Нижняя часть переднего полотнища» | 1,0 |  |
|  | Правильно названа деталь «пояс» | 1,0 |  |
|  | Правильно указано количество деталей: кокетка – 1 дет.  | 1,0 |  |
|  | Правильно указано количество деталей: нижняя часть переднего полотнища – 1 дет. | 1,0 |  |
|  | Правильно указано количество деталей: пояс – 1 дет. | 1,0 |  |
| **Нанесение линий фасона на основу чертежа** |
|  | Нанесена линия фигурной кокетки через конец вытачки к линии середины | 2,0 |  |
|  | Указано закрытие вытачки | 1,0 |  |
|  | Указано «отрезать» по линии кокетки | 2,0 |  |
|  | Указано направление долевой нити на кокетке | 2,0 |  |
|  | Указано направление долевой нити на нижней части переднего полотнища | 2,0 |  |
|  | Указан сгиб на кокетке | 1,0 |  |
|  | Указана середина кокетки | 1,0 |  |
|  | Указан сгиб на нижней части переднего полотнища | 1,0 |  |
|  | Указана середина переднего полотнища |  |  |
|  | Аккуратность выполненной работы | 2,0 |  |
|  | Итого | **20** |  |